## Design Specifications

#### (cont'd)

2-31

Item | Measurement | Qualification | Specification
ENGINE | Type | D17A5, D17A4, D17A2, D17A9, D16V1, D16V2, D16V3, D16W8, D16W7, D15Y4 engines | Water-cooled, 4-stroke SOHC VTEC engine
D17A8, D17A3, D17A1, D17Z1, D15Y6, D15Y5, D15Y3, D15Y2, D14Z5, D14Z6 engines | Water-cooled, 4-stroke SOHC engine
Cylinder arrangement |  | Inline 4-cylinder, transverse
Bore and stroke | D14Z5, D14Z6 engine | 75 x 79 mm (2.95 x 3.11 in.)
D15Y6, D15Y5, D15Y4, D15Y3, D15Y2 engines | 75 x 84.5 mm (2.95 x 3.33 in.)
D16V3, D16V2, D16V1, D16W8, D16W7 engines | 75 x 90 mm (2.95 x 3.54 in.)
D17A9, D17A8, D17A5, D17A4, D17A3, D17A2, D17A1, D17Z1 engines | 75 x 94.4 mm (2.95 x 3.72 in.)
Displacement | D14Z5, D14Z6 engines | 1,396 cm3 (85 cu in.)
D15Y6, D15Y5, D15Y4, D15Y3, D15Y2 engines | 1,493 cm3 (91 cu in.)
D16V3, D16V2, D16V1, D16W8, D16W7 engines | 1,590 cm3 (97 cu in.)
D17A9, D17A8, D17A5, D17A4, D17A3, D17A2, D17A1, D17Z1 engines | 1,668 cm3 (102 cu in.)
Compression ratio | D14Z5, D14Z6 engines | 10.4
D15Y5, D15Y3, D15Y2 engines | 9.0
D15Y6 engine | 9.4
D15Y4 engine | 9.9
D16V2, D16V1, D16W8 engines | 9.4
D16V3, D16W7 engine | 10.4
D17A8, D17A5, D17A3, D17A1, D17Z1 engines | 9.5
D17A9, D17A4, D17A2 engines | 9.9
D17A5 engine | 9.5
Valve train | D17A5, D17A4, D17A2, D17A9, D16V1, D16V2, D16V3, D16W8, D16W7, D15Y4 engines | Belt driven, SOHC VTEC 4 valves per cylinder
D17A8, D17A3, D17A1, D15Y5, D15Y3, D15Y2, D14Z5, D14Z6 engines | Belt driven, SOHC 4 valves per cylinder

a a a