## Engine Assembly

#### Engine Removal (cont'd)

5-8

29. Disconnect the primary heated oxygen sensor (primary HO2S) connector (A) (D14Z5, D15Y2, D15Y4, D16W7, D16W8, D17A2, D17Z3 engines).

30. Disconnect the secondary heated oxygen sensor (secondary HO2S) connector (B) (D14Z5, D15Y4, D16W7, D17A2 engines).
31. Remove exhaust pipe A (C) (D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y4, D16V2, D16W7, D16W8, D17A2, D17A5, D17Z3 engines).
32. Remove the exhaust pipe/muffler assembly (D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2 engines).

33. Remove the shift cable covers (A), then remove the shift control cable (B) (A/T).

34. Disconnect the suspension lower arm ball joints and stabiliser links (see page 18-18).
35. Remove the driveshafts (see page 16-3). Coat all precision finished surfaces with clean engine oil. Tie plastic bags over the driveshaft ends.