## Engine Assembly

#### Engine Installation (cont'd)

5-16

14. Install exhaust pipe A (A): use new gaskets (B) and new self-locking nuts (C) (D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y4, D16V2, D16W7, D16W8, D17A2, D17A5, D17Z3 engines).

1. C

   10x 1.25 mm

   33 Nm (3.4 kgf/m, 25 lbf/ft)

   Replace.

15. Connect the primary HO2S connector (D) D14Z5, D15Y2, D15Y4, D16W7, D16W8, D17A2, D17Z3 engines).
16. Connect the secondary HO2S connector (E) (D14Z5, D15Y4, D16W7, D17A2 engines).
17. Install the exhaust pipe/muffler assembly (A); use a new gasket (B) (D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2 engines).

18. Install the splash shield.

19. Install the front tyres/wheels.
20. Lower the hoist.
21. Install the ATF cooler hoses (A/T, Honda multi matic).