#
BOLT INSPECTION

B3E011010135201

1. Measure the length of each bolt.

  • If it exceeds the specification, replace the bolt.

Length L

bolt | Standard (mm) {in} | Maximum (mm) {in}
--- | --- | ---
Cylinder head bolt | With washer | 149.2-145.8 {5.87-5.90} | 150.5 {5.91}
Without washer | 145.2-145.8 {5.72-5.74} | 146.5 {5.77}
Connecting rod bolt | 44.7-45.3 {1.75-1.78} | 46.0 {1.81}
Main bearing cap bolt | 110.0-110.6 {4.33-4.35} | 111.3 {4.38}