#
AUTOMATIC TRANSAXLE

BME055001024203

Item | Specification
--- | ---
Automatic transaxle type | FN4A-EL | JA5A-EL
ATF | Type | ATF M-V | ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron®III)
Capacity (Approx. quantity) | 7.8 {8.2, 6.9} | 9.7 {10.3, 8.5}
(L {US qt, lmp qt})
Line pressure | D, S, L range | Idle | 330-470 {3.4-4.7, 49-66} | -
Stall | 1,160-1,320 {11.9-13.4, 170-190} | -
R position | Idle | 490-710 {5.0-7.2, 72-102} | -
Stall | 1,630-1,850 {16.7-18.8, 238-267} | -
(kPa {kgf/cm2, psi}) | D, S range | Idle | - | 290-490 {3.0-5.0, 42-71}
Stall | - | 1,280-1,480 {13.1-15.1, 186-215}
L range, R position | Idle | - | 550-750 {5.6-7.6, 80-109}
Stall | - | 1,550-1,750 {15.8-17.8, 225-254}
Engine stall speed | (rpm) | D, S, L range | 2,100-2,600 | 2,100-2,500
R position
Time lag | (s) | N position→ D range | 0.4-0.7 | approx. 0.5-1.0
N position→ R position | 0.4-0.7 | approx. 0.6-1.1
Transaxle Fluid temperature (TFT) sensor (kilohm) | ATF temperature: -20 °C {-4 °F} | 236-324 | 15.87-17.54
ATF temperature: 0 °C {32 °F} | 84.3-110 | 5.73-6.33
ATF temperature: 20 °C {68 °F} | 33.5-42.0 | 2.38-2.63
ATF temperature: 40 °C {104 °F} | 14.7-17.9 | 1.10-1.22
ATF temperature: 60 °C {140 °F} | 7.08-8.17 | 0.56-0.62
ATF temperature: 80 °C {176 °F} | 3.61-4.15 | 0.31-0.34
ATF temperature: 100 °C {212 °F} | 1.96-2.24 | 0.18-0.20
ATF temperature: 120 °C {248 °F} | 1.13-1.28 | 0.11-0.12
ATF temperature: 130 °C {266 °F} | 0.87-0.98 | 0.09-0.10
Input/turbine speed sensor (ohm) | ATF temperature: -40-160 °C {-40-320 °F} | 250-600 | -
ATF temperature: 20 °C {68 °F} | - | 513-627
Intermediate sensor (ohm) | ATF temperature: 20 °C {68 °F} | - | 513-627
Vehicle speed sensor (VSS) | (V) | 4.5-5.5 | -
Vehicle speed sensor (VSS) | (ohm) | ATF temperature: 20 °C {68 °F} | - | 513-627
Solenoid valves | (ohm) | ATF temperature: -40-150 °C {-40-302 °F} | Shift solenoid A | 1.0-4.2 | -
Shift solenoid B | 1.0-4.2 | -
Shift solenoid C | 1.0-4.2 | -
Shift solenoid D | 10.9-26.2 | -
Shift solenoid E | 10.9-26.2 | -
Pressure control | 2.4-7.3 | -
Shift solenoid A | - | 14-18
Shift solenoid B | - | 14-18
Shift solenoid C | - | 14-18
Neutral shift solenoid valve | - | 14-18
Reduction timing solenoid valve | - | 14-18
TCC solenoid valve | - | 12.0-13.2
2-4 brake solenoid valve | - | 2.6-3.2
High clutch solenoid valve | - | 2.6-3.2
Pressure control solenoid | - | 2.6-3.2