#
BONNET ADJUSTMENT

BME091052310202

1. Measure the gap and height between the hood and the body.

  • If not as specified, adjust the gap and height. (See Gap Adjustment.) (See Height Adjustment.)

Clearance (Standard)

  a: 2.3-6.7 mm {0.10-0.26 in}
  b: -1.2-3.2 mm {-0.05-0.12 in}
  c: 3.5-6.5 mm {0.14-0.25 in}
  d: -1.85-2.65 mm {-0.08-0.10 in}
  e: 2.3-6.7 mm {0.10-0.26 in}
  f: -0.55-2.45 mm {-0.03-0.09 in}
  g: 2.7-4.7 mm {0.11-0.18 in}
  h: -1.0-1.0 mm {-004-0.04 in}

Clearance (Sports)

  a: 2.3-6.7 mm {0.10-0.26 in}
  b: -1.4-3.0 mm {-0.06-0.11 in}
  c: 3.65-6.65 mm {0.15-0.26 in}
  d: -1.85-2.65 mm {-0.08-0.10 in}
  e: 2.3-6.7 mm{0.09-0.26 in}
  f: -0.55-2.45 mm{-0.03-0.09 in}
  g: 2.7-4.7 mm {0.11-0.18 in}
  h: -1.0-1.0 mm {-004-0.04 in}

## Gap Adjustment

1. Loosen the hood installation bolts and reposition the hood.

2. Tighten the bolts.

## Height Adjustment

1. Turn the stop rubber to adjust the height of the hood.