#
ON-BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM OUTLINE [AJ] (VIN: JM0 LW10J300 301406-, JMZ LW69J7*# 307683-, JM8 LW28J**# 301514-, JM8 LW28A**# 301514- (Assumed))

BME010200000T14
• The on-board diagnostic system is essentially carried over from that of the previous MPV (LW) models, except for the following.

  - The following DTCs has been adopted.

With HO2S (Rear) model

  • P0101, P0111, P0121, P0125, P0506, P0507, P0511, P0550, P0602, P0610, P0661, P0662, P0703, P2096, P2097, P2098, P2099, P2144, P2145, P2177, P2178, P2179, P2180, P2187, P2188, P2189, P2190, P2195, P2196, P2197, P2198, P2227, P2228, P2229, P2502, P2503, P2504, P2507

Without HO2S (Rear) model

  • P0511, P0602, P0610, P0661, P0662, P2144, P2145, P2177, P2178, P2179, P2180, P2187, P2188, P2189, P2190, P2195, P2196, P2197, P2198, P2228. P2229, P2502, P2503, P2504, P2507

  - The PID data monitor items have been adopted.
  - The Freeze Frame Data items have been adopted.
  - The items supported by the sending intermittent monitoring system have been changed.