| RIGHT-HAND REAR WIRING
H45/DG

#### 261
RADIO
TR4X4/RAD03

B1 | 0.5 | 34LM | EXTERIOR RIGHT-HAND REAR AMPLIFIER AUDIO + SIGNAL | CT2F
B2 | 0.5 | 34LP | EXTERIOR RIGHT-HAND REAR AMPLIFIER AUDIO - SIGNAL | CT2F
B3 | 0.5 | 34LB | + EXTERIOR AMPLIFIER RIGHT-HAND AUDIO | CT2F
A4 | 0.85 | BP26 | CARPHONE PROTECTED + BATTERY FEED | CT2F
B4 | 0.5 | 34LC | - EXTERIOR AMPLIFIER RIGHT-HAND AUDIO | CT2F
B5 | 0.5 | 34LD | + EXTERIOR AMPLIFIER LEFT-HAND AUDIO | CT2F
B6 | 0.5 | 34LE | - EXTERIOR AMPLIFIER LEFT-HAND AUDIO | CT2F
B7 | 0.5 | 34LQ | EXTERIOR LEFT-HAND REAR AMPLIFIER AUDIO + SIGNAL | CT2F
A8 | 2.0 | MAW | REAR RIGHT-HAND WHEEL ARCH RADIO ELECTRICAL EARTH | ?????
B8 | 0.5 | 34LR | EXTERIOR LEFT-HAND REAR AMPLIFIER AUDIO - SIGNAL | CT2F