| ENGINE WIRING
M9R/BVA6

#### 754
HYDRAULIC ELECTRIC INTERFACE
TR4X2/CA01,CA02/M9R833

1 | 0.5 | 5DL | MODULATING SOLENOID VALVE 3 | C718E
2 | 0.5 | 5BZ | GEARBOX OIL TEMPERATURE + | C718E
3 | 0.5 | 5BY | GEARBOX OIL TEMPERATURE - | C718E
4 | 0.5 | 5R | MODULATING SOLENOID VALVE 2 | C718E
5 | 0.5 | 5CZ | SHIFT SOLENOID VALVE SWITCH 1 SIGNAL | C718E
6 | 0.5 | 5HG | LOCKING ON/OFF SELECTION SOLENOID VALVE CONTROL | C718E
7 | 0.5 | 5KY | SHIFT SOLENOID VALVE SWITCH 2 SIGNAL | C718E
8 | 0.5 | 5LM | MODULATION SOLENOID VALVE SWITCH 4 SIGNAL | C718E
9 | 0.5 | 5Q | MODULATING SOLENOID VALVE 1 | C718E
10 | 0.5 | 5LH | MODULATION SOLENOID VALVE SWITCH 1 SIGNAL | C718E
11 | 0.5 | 5HN | SENSOR EARTH | C718E
13 | 0.85 | 5LW | - COMMON SOLENOID VALVE | C718E
14 | 0.5 | 5HH | STEPPER MOTOR COIL A CONTROL | C718E
17 | 0.5 | 5HM | STEPPER MOTOR COIL D CONTROL | C718E
19 | 0.5 | 5HK | STEPPER MOTOR COIL B CONTROL | C718E
22 | 0.5 | 5HL | STEPPER MOTOR COIL C CONTROL | C718E