| DASHBOARD WIRING
H45/DD

#### 261
RADIO
FPAUTO/RDAVAR/SOP03/RETRCR/LVILVI/NINAV1/BVA6,BVVR

2 | 0.5 | 107G | HANDS FREE TELEPHONE MICROPHONE + | ?????
3 | 0.5 | 34HY | MULTIMEDIA STOP/START CONTROL | ?????
4 | 0.5 | 107X | DIAGNOSTIC SOCKET CANL MULTIMEDIA SIGNAL | ?????
5 | 0.5 | 107W | DIAGNOSTIC SOCKET CANH MULTIMEDIA SIGNAL | ?????
6 | 0.3 | 34GZ | REMINDER | ?????
7 | 0.3 | 34DB | RED RGB SIGNAL | ?????
8 | 0.3 | 34DD | BLUE RGB VIDEO SIGNAL | ?????
9 | 0.3 | TB32 | SHIELDED CABLE | ?????
13 | 0.5 | 107J | TELEPHONE MICROPHONE SCREENING | ?????
14 | 0.5 | 107F | MULTIMEDIA MICROPHONE SIGNAL | ?????
15 | 0.5 | 34HU | MULTIMEDIA WAKE-UP SIGNAL | ?????
18 | 0.3 | 34HA | VIDEO DISPLAY CONTROL SIGNAL 2 | ?????
19 | 0.3 | TB30 | VIDEO CONTROL SHIELDED CABLE | ?????
20 | 0.3 | 34DC | GREEN RGB VIDEO SIGNAL | ?????
21 | 0.3 | 34GU | RGB VIDEO SIGNAL EARTH (RED GREEN BLUE) | ?????