| DASHBOARD WIRING
H45/DG

#### 577
CARPHONE CONTROL UNIT
FMMANU/SOP01/LVILVE/RAD04/BVM6

1 | 0.5 | 34G | LEFT HAND FRONT LOUDSPEAKER + SIGNAL | ?????
2 | 0.5 | 34E | RIGHT HAND FRONT LOUDSPEAKER + SIGNAL | ?????
4 | 0.5 | 34JM | LEFT-HAND AUDIO + SIGNAL | ?????
5 | 0.5 | 34JK | RIGHT-HAND AUDIO + SIGNAL | ?????
9 | 0.5 | 34H | LEFT HAND FRONT LOUDSPEAKER - SIGNAL | ?????
10 | 0.5 | 34F | RIGHT HAND FRONT LOUDSPEAKER - SIGNAL | ?????
12 | 0.5 | 34JP | LEFT-HAND AUDIO - SIGNAL | ?????
13 | 0.5 | 34JL | RIGHT-HAND AUDIO - SIGNAL | ?????