| FRONT WIRING
H45/BVM6/2TR

#### 921
ACCELERATOR POTENTIOMETER
DD/TR4X4/SSESP/LAVPH/NINAV1,NINAV2/RAD01,RAD02,RAD03

1 | 0.5 | 3LW | LOAD POTENTIOMETER 2 + SIGNAL | F005E
2 | 0.5 | 3LU | + LOAD POTENTIOMETER 2 | F005E
3 | 0.5 | 3LR | + LOAD POTENTIOMETER 1 | F005E
4 | 0.5 | 3LS | LOAD POTENTIOMETER 1 + SIGNAL | F005E
5 | 0.5 | 3LV | - LOAD POTENTIOMETER 2 | F005E
6 | 0.5 | 3LT | - LOAD POTENTIOMETER 1 | F005E