| LEFT-HAND REAR WIRING
H45/DG

#### 1222
PARKING AID COMPUTER
TR4X4/NINAV2,NINAV4/RAD03,RAD07

1 | 0.5 | AP44 | POWER ASSISTED STEERING ECU + AFTER IGNITION FEED FUSE PROTECTION | CQ0A
2 | 0.5 | 151R | BUZZER + | CQ0A
3 | 0.5 | MZS | LEFT-HAND REAR ELECTRIC EARTH ARRANGEMENT | CQ0A
5 | 0.5 | 151E | PARKING AID WARNING LIGHT CONTROL | CQ0A
6 | 0.5 | 151S | BUZZER CONTROL | CQ0A
9 | 0.5 | 151U | EXTERIOR + SENSOR | CQ0A
10 | 0.5 | 151V | EXTERIOR - SENSOR | CQ0A
11 | 0.5 | 67G | ELECTRIC CONTROL UNIT > AUDIBLE WARNING ACTIVATION SIGNAL | CQ0A
12 | 0.5 | 151W | PARKING AID DEACTIVATION | CQ0A
13 | 0.5 | 151H | EXTERIOR RIGHT HAND REAR SENSOR SIGNAL | CQ0A
14 | 0.5 | 151C | EXTERIOR LEFT HAND REAR SENSOR SIGNAL | CQ0A
15 | 0.5 | 151M | INTERIOR LEFT HAND REAR SENSOR SIGNAL | CQ0A
16 | 0.5 | 151Q | INTERIOR RIGHT HAND REAR SENSOR SIGNAL | CQ0A