| ENGINE WIRING
2TR/BVVR

#### 754
HYDRAULIC ELECTRIC INTERFACE
CA01,CA02/2TR703

1 | 0.5 | 5Q | MODULATING SOLENOID VALVE 1 | C718E
2 | 0.5 | 5R | MODULATING SOLENOID VALVE 2 | C718E
3 | 0.5 | 5DL | MODULATING SOLENOID VALVE 3 | C718E
4 | 0.5 | 5HG | LOCKING ON/OFF SELECTION SOLENOID VALVE CONTROL | C718E
5 | 0.5 | 5HX | + SENSOR FEED | C718E
7 | 0.5 | 5HU | SECONDARY PRESSURE SENSOR SIGNAL (SECONDARY PULLEY) | C718E
8 | 0.5 | 5HH | STEPPER MOTOR COIL A CONTROL | C718E
9 | 0.5 | 5HK | STEPPER MOTOR COIL B CONTROL | C718E
10 | 0.5 | 5HL | STEPPER MOTOR COIL C CONTROL | C718E
11 | 0.5 | 5HM | STEPPER MOTOR COIL D CONTROL | C718E
16 | 0.5 | 5HQ | REPROGRAMMABLE MEMORY SELECTION SIGNAL | C718E
17 | 0.5 | 5BZ | GEARBOX OIL TEMPERATURE + | C718E
18 | 0.5 | 5HW | PRIMARY PRESSURE SENSOR SIGNAL (PRIMARY PULLEY) | C718E
19 | 0.5 | 5HN | SENSOR EARTH | C718E
21 | 0.5 | 5HP | CVT COMPUTER CLOCK SIGNAL | C718E
22 | 0.5 | 5HR | INPUT/OUTPUT DATA SIGNAL | C718E