| LEFT-HAND REAR WIRING
H45/DG

#### 1917
AUDIO AMPLIFIER
TR4X2/NINAV2,NINAV4/RAD03,RAD07

1 | 0.5 | 34KR | CENTRAL SPEAKER - SIGNAL | F047
4 | 0.3 | 34LA | EXTERIOR AMPLIFIER RETURN CONTROL | ?????
5 | 0.5 | 34LC | - EXTERIOR AMPLIFIER RIGHT-HAND AUDIO | F046
6 | 0.5 | 34LR | EXTERIOR LEFT-HAND REAR AMPLIFIER AUDIO - SIGNAL | F046
10 | 0.5 | 34EV | RIGHT-HAND FRONT SPEAKER + SIGNAL (TWEETER) | F047
11 | 0.5 | 34KQ | CENTRAL SPEAKER + SIGNAL | F047
12 | 0.5 | 34LT | EXTERIOR AMPLIFIER FRONT AUDIO SHIELDING | F046
13 | 0.5 | 34LU | EXTERIOR AMPLIFIER REAR AUDIO SHIELDING | F046
14 | 0.5 | 34LB | + EXTERIOR AMPLIFIER RIGHT-HAND AUDIO | F046
15 | 0.5 | 34LD | + EXTERIOR AMPLIFIER LEFT-HAND AUDIO | F046
16 | 0.5 | 34LE | - EXTERIOR AMPLIFIER LEFT-HAND AUDIO | F046
17 | 0.5 | 34LM | EXTERIOR RIGHT-HAND REAR AMPLIFIER AUDIO + SIGNAL | F046
18 | 0.5 | 34LP | EXTERIOR RIGHT-HAND REAR AMPLIFIER AUDIO - SIGNAL | F046
19 | 0.5 | 34LQ | EXTERIOR LEFT-HAND REAR AMPLIFIER AUDIO + SIGNAL | F046
21 | 0.3 | 34EL | SPEAKER AMPLIFIER CONTROL (BASS SECTION) | ?????
23 | 0.5 | 34EW | RIGHT-HAND FRONT SPEAKER - SIGNAL (TWEETER) | F047